$ DeviceNet Electronic Data Sheet for ABB Robotics, 
$ S4Cplus internal DeviceNet slave unit. 

[File]


[Device]
	VendCode    = 75;                                 $ Vendor Code
	ProdType    = 100;                                $ Product Type
	ProdCode    = 15;                                 $ Product Code

	MajRev      = 1;                                  $ Major Rev
	MinRev      = 0;                                  $ Minor Rev
	VendName    = "ABB Robotics";
	ProdTypeStr = "General Purpose Mixed Signal I/O";
	ProdName    = "S4Cplus DeviceNet slave";
	Catalog     = "00";
	Ucmm        = "0";

[IO_Info]
	Default     = 0X0001;
	PollInfo    = 0X0001, 1, 1;

	Input1      =22; 

	Output1     =22; 



[ParamClass]
	MaxInst=0;
	Descriptor=0;
	CfgAssembly=0;

[Params]

[EnumPar]

[Groups]
